# Progetto di Testing e Verifica del Software

## Introduzione al progetto

Si è sviluppato un progetto Java per il controllo di una **smart home**. La feature principale è poter controllare la chiusura (a chiave) delle porte, il livello di chiusura (in percentuale) delle tapparelle e lo stato delle luci (accese, spente e soffuse). I requisiti riguardanti questa parte sono i seguenti:

* La smart home è dotata di 5 luci, 3 tapparelle (generalizzati in Java), 3 porte (PRINCIPALE, RETRO e GARAGE) e un sistema antifurto.
* Nell’ASMETA, con probabilità 15% si modella il tentativo di furto, altrimenti si modella un'azione dell'utente. In Java il tentativo di furto non è casuale ma corrisponde alla chiamata di un metodo.
* Quando scatta l'allarme, se l’antifurto è inserito, si chiudono porte e tapparelle e si accendono le luci.
* Quando si attiva l'antifurto, la porta principale si chiude e l’antifurto non può essere disattivato se la porta principale è aperta.
* È possibile aprire e chiudere l’intera casa: le azioni totali sulla casa aprono (o chiudono) tutte le porte e tutte le tapparelle. Se si chiude tutto, viene attivato anche l'antifurto.
* È possibile accendere, spegnere o rendere soffusa una luce a scelta.
* È possibile chiudere e aprire completamente tutte le tapparelle e impostare la percentuale di chiusura di una a scelta.
* È possibile aprire o chiudere (a chiave) una porta a scelta. Quando apro la porta principale, se nessuna luce è accesa, tutte le tapparelle chiuse più del 50%, si aprono al 50%. La porta si può chiudere solo se l'antifurto è attivo.

Per questa parte è stato sviluppato un modello in ASMETA, implementato successivamente in Java.

Inoltre, sempre nell’ottica della smart home, è stata implementata la logica per il controllo e la lettura dei dati di una **stazione meteorologica** e per il controllo di una **vasca idromassaggio**. Le specifiche sono le seguenti:

* Per la stazione meteorologica: dati in input temperatura esterna (in °C) e umidità relativa (%) deve essere calcolato il punto di rugiada (*dew point*) e dati in input temperatura esterna (in °C), UV index (intero positivo), tasso di pioggia (mm/hr) e vento (km/h) deve segnalare se sussiste una condizione d’allerta o no. Inoltre, la stazione meteorologica mantiene i valori di temperatura e umidità relativa interni degli ultimi sette giorni e restituisce il massimo valore di temperatura e il valor medio di umidità relativa.
* Per la vasca idromassaggio: è possibile controllare il livello di riempimento, svuotando o riempiendo completamente la vasca o svuotarla o riempirla di un ulteriore 25%.

Anche per la vasca idromassaggio sono stati implementati sia il modello (ASM) che codice Java.

Il sistema si divide in tre progetti, un progetto Java gestito da Maven e due progetti ASMETA contenenti i modelli. La struttura generale è riassunta di seguito:

* Progetto SmartHome

Contiene i package smart\_home e smart\_home\_additional\_elements, il primo contiene a sua volta la classe SmartHome.java, tre enumerativi utilizzati al suo interno e le classi di test. Il secondo package contiene le classi StazioneMeteo.java e VascaIdromassaggio.java e le relative classi di test.

* Progetto SmartHomeModel e VascaIdromassaggioModel

Contengono rispettivamente la macchina smarthome.asm, le librerie necessarie al suo funzionamento, uno scenario avalla e la macchina vascaidro.asm, le librerie e una serie di scenari generati automaticamente.

L’obiettivo del progetto è di utilizzare alcune tecniche di testing e verifica del codice e testing e verifica basati sui modelli sugli artefatti software descritti in precedenza. L’applicazione di tali tecniche è descritta di seguito. Si fa notare che l’IDE utilizzato è Eclipse in aggiunta a diversi tool, framework e plug-in compatibili.

## Code Testing

Su tutto il codice Java prodotto è stato fatto testing di unità sfruttando JUnit (versione 4). L’obiettivo principale, oltre a far passare tutti i test, era ottenere una **copertura degli statement e dei branch** del 100% sull’intero progetto. Per verificare che tale copertura è stata raggiunta si è utilizzato il tool CodeCover.

Immagine che contiene testo, schermata, Carattere, numero

Descrizione generata automaticamente

Si può notare che anche la copertura dei term del secondo package è al 100%, per ottenere ciò è stato applicato il **criterio MCDC** alla classe StazioneMeteo (mentre per VascaIdromassaggio si è sfruttato il model-based testing, come descritto in seguito). Di seguito viene riportata la tabella definita per ottenere tale copertura:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T <= -10 || T >= 30 || UVI > 5 || (rainRate > 10 && wind > 50) || (T<=0 && rainRate > 0) | | | | | | | |
| T<=10 | T>=30 | UVI>5 | rainRate>10 | Wind>50 | T<=0 | rainRate>0 | **Decisione** |
| T | - | - | - | - | - | - | **T** |
| F | T | - | - | - | - | - | **T** |
| F | F | T | - | - | - | - | **T** |
| F | F | F | T | T | - | - | **T** |
| F | F | F | F | - | T | T | **T** |
| F | F | F | F | - | F | - | **F** |
| F | F | F | T | F | F | - | **F** |
| F | F | F | F | - | T | F | **F** |

\*dove c’è una barra – il valore non viene valutato a causa della lazy evaluation

Inoltre, per testare il metodo che calcola il dew point della classe StazioneMeteo è stata utilizzata la funzione dei **test parametrici** di JUnit visto l’elevata quantità di input utilizzati nel test (25 casi di test ottenuti con input domain modeling e combinatorial testing ACoC e che hanno portato al 100% di copertura, come descritto più avanti).

Nel corso dello sviluppo del progetto è stata applicata la partica di **Continuous Integration** (CI), ossia l'allineamento frequente (ovvero "molte volte al giorno") dagli ambienti di lavoro degli sviluppatori che lavorano sullo stesso progetto verso l'ambiente condiviso. In questo caso, ovviamente, lo sviluppatore è solo uno. Comunque, è stato utilizzato GitHub come servizio di hosting del progetto e Gitlab per il la pratica di Conitnuous Integration. Ogni volta che viene eseguito un push sulla repository remota di GitHub, la repository “mirror” di GitLab compila il progetto ed esegue i test di unità, notificando il risultato finale di entrambe le operazioni.

Immagine che contiene testo, schermata, Carattere, numero

Descrizione generata automaticamente

## Verification

Sulla classe StazioneMeteo è stata fatta anche **verifica del codice** attraverso **Design By Contract** (DBC), ossia una metodologia di progettazione software che prevede di scrivere per ogni metodo e costruttore dei contratti che indicano gli obblighi del “cliente” (chi chiama il metodo) e del “fornitore” (che scrive il metodo). Il tool utilizzato è **OpenJML** con solver Z3-4.3.2, che a partire dai contratti e dall’implementazione dei metodi fornisce una verifica formale del codice. Tutti i metodi ed il costruttore della classe StazioneMeteo sono stati validati eccetto che per il metodo che calcola l’umidità media (i cui contratti utilizzano una feature di OpenJML non ancora completamente implementate, ossia il costrutto \sum).

Immagine che contiene testo, schermata, Carattere

Descrizione generata automaticamente

Inoltre, nell’ambito della verifica del codice, è stato utilizzato il tool **SpotBugs** per l’**analisi** **statica** volta ad individuare errori e bad practice nel codice. Gli errori trovati sull’intero progetto sono tre, di cui due dello stesso tipo:

Immagine che contiene testo, Carattere, linea, schermata

Descrizione generata automaticamente

Tutti e tre sono indicati di concern basso (18 e 17 su un massimo di 20, dove 20 è il livello di “preoccupazione” minimo) e sono stati conseguentemente rimossi.

Infine, nel corso dell’implementazione dell’intero progetto sono state effettuate periodicamente le attività di **code inspection** (ispezione “manuale” del codice) e **code refactoring** (ad esempio rendendo più chiari i nomi dei vari artefatti software, ma anche aggiustando i problemi individuati da SpotBugs, legati più alle good practice che a veri e propri bug).

## Modeling

Come già indicato, sono stati modellati due aspetti del sistema, ovvero la smart home e la vasca idromassaggio. Per farlo si è utilizzato il **framework ASMETA**, che permette principalmente di modellare una macchina ASM (Abstract State Machine), simularne il comportamento (anche attraverso un animatore) e scrivere dei casi di test (scenari AVALLA). Di seguito vengono riportati degli **esempi di animazione** delle due macchine:

smarthome.asm

Immagine che contiene testo, schermata, numero

Descrizione generata automaticamente

vascaidro.asm

Immagine che contiene testo, Carattere, schermata, numero

Descrizione generata automaticamente

Per la prima macchina è stato scritto uno **scenario** (per la validazione della macchina), tradotto poi in un metodo JUnit, e sono state provate le seguenti proprietà con il **model checker**:

* In qualsiasi momento, è possibile avere una luce accesa in un qualche stato futuro (proprietà di Liveness);
* Non è mai possibile avere la porta principale chiusa e l'antifurto disattivato (proprietà di Safety)
* Se l'antifurto non è attivo, non è possibile che si accenda più di una luce alla volta (proprietà di Safety)
* Ogni luce accesa rimane accesa finché non si opera direttamente sulla luce.

Non è stato possibile eseguire il model advisor per la verifica delle proprietà statiche della macchina ed il tool ATGT per la generazione automatica dei casi di test (scenari AVALLA) a causa della complessità del modello.

Essendo invece il secondo modello molto più semplice, è stato possibile utilizzare i tool **MA (model advisor)** e **ATGT**. La AMS è stata implementata in modo semplice e con pochi costrutti con l’obiettivo di poter usare tali tool. Tutte le sette proprietà statiche del model advisor sono passate eccetto la seconda (completezza delle conditional rule). Mentre ATGT ha generato un totale di 8 casi di test sotto forma di scenari avalla, che sono poi stati tradotti in metodi JUnit che hanno garantito una copertura del 100% di statement, branch e term.

## Model-Based Testing

È stato modellato il dominio di input (**input domain modeling**) del metodo di calcolo del dew point della classe StazioneMeteo:

**public** **double** calcoloDewPoint(**double** T, **int** RH) {

**double** Tmin = -90, Tmax = 60; //Minima (e massima) temperatura rilevata sulla Terra

**if** (T < Tmin || T > Tmax || RH <= 0 || RH > 100)

**return** Double.***NaN***;

**return** T - (**double**)(100 - RH) / 5;

}

Attraverso l’approccio basato sulle funzionalità (**functional based approach**) sono stati partizionati i due domini come segue:

|  |
| --- |
| double T |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| int RH |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

In questo caso la tecnica di **combinatorial testing pair wise** coincide con la tecnica **ACoC** (All Combinations) e produce 25 casi di test (dati da tutte le possibili combinazioni delle due tabelle) che portano a una copertura del 100% di statement, branch e term. Come già detto, per gestire 25 input diversi è stato utilizzato il testing parametrico.

Infine, anche la **generazione automatica dei casi di test** a partire dalla ASM attraverso il tool **ATGT** è una tecnica di model-based testing e, come già detto, ha permesso di ottenere una copertura del 100% di statement, branch e term una volta che gli scenari sono stati tradotti in codice JUnit.